Consejería de	


INFORME DE NECESIDAD PARA EL CONTRATO MENOR DE SERVICIO “DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE BARRERAS PISCÍCOLAS”

N.º Expediente: XXX/XXXX/XXXXXXXXXX

1. COMPETENCIA
[…]
Entre las amenazas que ponen en peligro las especies piscícolas se encuentran las barreras fluviales, al dificultar su dispersión y el intercambio de individuos entre poblaciones adyacentes y, en particular, para las especies potádromas o migradoras de agua dulce como bogas y barbos, impiden su reproducción año tras año, comprometiendo su supervivencia.
2. OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.
El objeto de este contrato es la realización de un levantamiento fotogramétrico, de escáner láser de base o técnicas afines para poder disponer de una documentación exhaustiva testimonial del estado previo a la intervención de varios obstáculos transversales con valor patrimonial, que están causando un perjuicio a la distribución y remonte natural de especies piscícolas autóctonas en Extremadura.
Los obstáculos transversales objeto del contrato son los siguientes:

1. Azud 1 Superficie aprox. a documentar de 2000 m2.
ETRS89 UTM Huso 30 X: , Y:

2. Azud 2 Superficie aprox. a documentar de 1000 m2.
ETRS89 UTM Huso 30 X: , Y:

3.  Azud 1 Superficie aprox. a documentar de 1000 m2.
ETRS89 UTM Huso 30 X: , Y:


DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Unidad de levantamiento 3D con escáner láser y/o fotogrametría y/u otros métodos compatibles, para la generación de nubes de puntos.
Finalidad
La unidad consistirá en el escaneo del obstáculo transversal y su entorno más representativo. El fin de esta jornada es el de generar documentación gráfica tipo orto-imágenes, nubes de puntos y su interpretación en un modelo 3D del obstáculo y su entorno más representativo.
No es fin de este trabajo la elaboración y entrega de planos, alzados, plantas, secciones o detalles, pero la documentación gráfica aportada sí debe ser suficiente para que estos puedan ser elaborados más adelante si fuese necesario.

Requisitos técnicos y otras consideraciones
Para ello se usará tanto láser escáner como técnicas de fotogrametría digital u otros métodos compatibles -tipo Matterport, dron o similar-. Se obtendrán nubes de puntos con imágenes esféricas, todo ello a color.
Los trabajos deberán complementarse mediante la documentación fotográfica y fotogramétrica in-situ, con toma exhaustiva de fotografías desde ángulos diferentes, y puntos de apoyo fotogramétrico, y mediante la generación de una nube de puntos a partir de fotogrametría y escaneado con láser o tecnología compatible, que consienta la precisión necesaria para apreciar en detalle, por ejemplo, grapas metálicas, las juntas de las piedras que forman el conjunto, salidas de conducciones, sistemas de accionamiento de compuertas, etc. 
Se deben emplear, para la realización del trabajo, los recursos necesarios complementarios, como instrumental topográfico de apoyo para el control metrológico, como se especifica más adelante. 
Las cámaras calibradas se gestionarán, mediante el software específico, de modo que se puedan crear imágenes esféricas panorámicas, con datos de color correspondiente a cada punto.
Se utilizarán instrumentos de medición topográfica para garantizar la precisión geométrica requerida, por lo que será probablemente necesaria la colocación de puntos de apoyo (topográficos) –que han de ser removibles y colocados de modo que no dejen marcas en la superficie de los edificios o sus elementos-.
Los levantamientos se deberán georreferenciar en coordenadas UTM. Se utilizarán el sistema internacional de unidades, o métrico decimal. La precisión relativa estará por debajo de 5 mm o la que resulte óptima en función de las dimensiones del elemento a documentar.
El adjudicatario proveerá un método de almacenamiento temporal y de gestión de los datos que garantice que no se producirá pérdida o corrupción de la información. Este método será en nube o en un servidor, disco externo o cualquier otra alternativa que garantice la calidad y accesibilidad de los datos.

Unidad de interpretación de archivos 3D e impresión de maqueta 3D
Finalidad
La unidad consistirá el tratamiento informático del modelo 3D generado y su impresión en una maqueta 3D del obstáculo y su entorno más representativo que sirva de testimonio físico y tangible del estado del obstáculo antes de la intervención. El modelo 3d generado incluirá la propuesta de intervención sobre el azud, de tal forma que pueda visualizarse un modelo del antes y otro del después de la intervención.
Requisitos técnicos y otras consideraciones
El adjudicatario deberá realizar la impresión 3D del azud a una escala aproximada de 1:100 (u otra según las dimensiones del obstáculo), garantizando una representación fiel de la geometría actual, incluyendo un tramo de sección del cauce aguas arriba y aguas abajo y de los estribos para contextualizar la estructura. La base del modelo será rígida, de material estable (madera tratada o acrílico) con un grosor tal que evite deformaciones estructurales por el peso de la pieza.
La maqueta se diseñará y fabricará sin aristas cortantes ni elementos punzantes.
La fabricación se realizará mediante tecnología de fusión de filamento (FDM), estereolitografía (SLA) o técnicas afines. Se exige una altura de capa máxima de 0.15 mm y una tolerancia dimensional de ±0.2 mm en todos los ejes o aquellas tales que permitan un acabado pulido y sin marcas evidentes de las capas de impresión. El modelo debe presentar un acabado sólido, con un relleno estructural (infill) mínimo del 20% o aquel tal que garantice la resistencia mecánica. En caso de que la maqueta requiera un despiece por dimensiones, las uniones deberán ser invisibles mediante sistemas de machihembrado y sellado profesional.
Para asegurar que el modelo sea representativo del estado previo a la permeabilización y tenga la calidad y el detalle suficiente, se podrá aplicar un post-procesado técnico que incluya el lijado de líneas de impresión, imprimación y un acabado en pintura mate de tonos neutros. Se priorizará el uso de fotogrametría o escaneo láser como base del modelo digital para capturar con precisión el nivel de degradación, la rugosidad de los paramentos y las singularidades del obstáculo.
Junto con la maqueta física, se entregarán los archivos digitales de fabricación en formatos STL y STEP de alta resolución (mínimo LOD 300 o aquel que sea óptimo en base a las características del modelo). Estos archivos deberán estar libres de errores de malla y optimizados para futuras modificaciones.

1. CPV
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, se elige para este tipo de contrato los CPV siguientes:

77700000-7    Servicios relacionados con la pesca
71000000-8    Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

2. CARENCIA DE MEDIOS
La especificidad de los trabajos a realizar hace necesaria la contratación del expediente referenciado cuyo objeto es la prestación por parte de la empresa contratista de los trabajos citados debido a que este Servicio Gestor no cuenta con los medios necesarios para la realización de los trabajos detallados, puesto que el personal funcionario, contratado y laboral existente se encuentra sobrecargado en sus tareas diarias, no pudiendo asumir por tanto, estas otras que requerirían una dedicación específica.
 Asimismo, se informa que no es posible, por la razón antes expuesta, adecuar los medios existentes para poder llevar a efecto estos trabajos, ni resulta conveniente la ampliación de los medios personales y/o materiales con que cuenta esta administración. Por los motivos expuestos, se considera que el contrato cuya celebración se proyecta es idóneo y satisface las necesidades expuestas.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO.
Conforme lo establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se ha verificado que los precios de este expediente son adecuados para el efectivo cumplimiento del contrato, que la estimación de su importe es correcta y que su determinación atiende al precio general de mercado.

La estimación del precio del contrato se ha realizado mediante el método de precios unitarios, considerando las bases de precios más actualizadas en el momento de elaboración de esta memoria y siguiendo este orden de prioridad: la Base de Precios de la Construcción de Extremadura para 2026 (BCEXTREM26), las Tarifas forestales de la Consejería de. Para los costes salariales se ha considerado el Convenio Colectivo indicado en el apartado Detalle de Costes Salariales. Puntualmente se han tomado algunos precios específicos en base a la experiencia del Servicio de sobre precios actuales de mercado por no figurar en ninguna de las fuentes indicadas.

El presupuesto de ejecución se obtiene considerando el número de unidades estimadas de cada componente que se contemplan en el servicio.

PRECIOS UNITARIOS
Unidad Levantamiento 3D - Superficie aprox. 2000 m2						
	Código
	Fuente
	Medición
	Ud
	Descripción
	Precio/Ud
	TOTAL (€) por jornada

	TITSUP
	Convenio colectivo
	96,00
	h
	Titulado superior Ing. Montes, Arquitecto, Topógrafo o similar
	16,68 €
	1.601,28 €

	MA.84
	Tarifas_SOGF_2025
	12,00
	jor
	Vehículo todoterreno 100-130 cv
	138,29 €
	1.659,48 €

	03.41.01.320
	BCEXTREM26
	4200,00
	km
	Kilometraje
	0,11 €
	462,00 €

	BOTALAG
	SERVICIOCPA
	12,00
	jor
	Par botas altas agua
	0,03 €
	0,36 €

	TOTAL
	3.723,12 €



Unidad Levantamiento 3D - Superficie aprox. 1000 m2						
	Código
	Fuente
	Medición
	Ud
	Descripción
	Precio/Ud
	TOTAL (€) por jornada

	TITSUP
	Convenio colectivo
	48,00
	h
	Titulado superior Ing. Montes, Arquitecto, Topógrafo o similar
	16,68 €
	800,64 €

	MA.84
	Tarifas_SOGF_2025
	6,00
	jor
	Vehículo todoterreno 100-130 cv
	138,29 €
	829,74 €

	03.41.01.320
	BCEXTREM26
	2100,00
	km
	Kilometraje
	0,11 €
	231,00 €

	BOTALAG
	SERVICIOCPA
	6,00
	jor
	Par botas altas agua
	0,03 €
	0,18 €

	TOTAL
	1.861,56 €



Unidad Interpretación e impresión 3D								
	Código
	Fuente
	Medición
	Ud
	Descripción
	Precio/Ud
	TOTAL (€) por jornada

	TITSUP
	Convenio colectivo
	16,00
	h
	Titulado superior Ing. Montes, Arquitecto, Topógrafo o similar
	16,68 €
	266,88 €

	MAQ3D
	SERVICIOCPA
	1,00
	ud
	Modelado e impresión maqueta 3D
	250,00 €
	250,00 €

	TOTAL
	516,88 €



DETALLE DE COSTES SALARIALES
Para el cálculo de los costes de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato, se han tenido en cuenta los costes salariales estimados a partir del Convenio colectivo para el sector de actividades forestales (código de convenio: 99100225012019), registrado y publicado mediante Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2019, páginas 74543 a 74571), en adelante “el Convenio Colectivo”. Se toma como referencia por ser el convenio colectivo vigente que mejor se adapta en los ámbitos funcional, territorial, personal y temporal a las condiciones del contrato.
A continuación, se detalla el cálculo de los costes salariales para cada categoría profesional considerada en el contrato:
· Cálculo €/hora para Personal Titulado Universitario Superior:
Según la tabla salarial vigente del Convenio Colectivo, el salario bruto anual para el grupo profesional es de 17.321,67 €. Este importe se ha actualizado con el IPC General (sistema IPC base 2021, Instituto Nacional de Estadística) correspondiente al periodo disponible entre Marzo de 2019 (fecha disponible más próxima al convenio) y marzo de 2026 (fecha disponible más próxima a la actual), resultando en un incremento del 25,5%. Por tanto, el salario bruto anual actualizado para el grupo profesional asciende a 21.738,70 €.

A estos costes salariales se le ha incrementado un 35,80 % en concepto de gastos de Seguridad Social, de acuerdo con el siguiente desglose: Contingencias comunes (23,60 %), Cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional (5,15 %), Desempleo y FOGASA (5,5 % y 0,2 %, respectivamente), Cuota de Formación profesional (0,60 %) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,75 %). Por estos motivos, el coste salarial bruto anual asciende a 29.521,15 €.

Según el Convenio Colectivo, la jornada laboral es de 1.770 horas anuales.

Así, el importe total de €/hora es de 29.521,15 €/1.770 horas; TOTAL = 16,68 €/ hora.

El coste de los salarios o de la mano de obra empleada para su ejecución forma parte del precio total del contrato, por lo que a continuación se indica de forma desglosada este coste:
	Medición
	Ud
	Categoría
	Coste/ud
	Coste salarial

	240,00
	h
	Titulado superior Ing. Montes, Arquitecto, Topógrafo o similar
	16,68 €
	4.003,20 €

	TOTAL
	4.003,20 €



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
El número de unidades señalado en el presente apartado se ha calculado en atención a una estimación de las necesidades que se atenderán. La Consejería de no queda obligada a llevar a cabo una contratación de un número determinado de unidades de cada uno de los componentes de la prestación.
Se detalla a continuación el cálculo del presupuesto de ejecución material calculado en base al número de unidades a ejecutar:
	DESCRIPCIÓN
	UNIDADES
	PEM
	G.G. (17%)
	B.I. (6%)
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	TOTAL, SIN IVA

	Levantamiento 3D - Superficie aprox. 2000 m2
	1,00
	3.723,12 €
	632,93 €
	223,39 €
	4.579,44 €
	4.579,44 €

	Levantamiento 3D - Superficie aprox. 1000 m2
	2,00
	1.861,56 €
	316,47 €
	111,69 €
	2.289,72 €
	4.579,44 €

	Interpretación e impresión 3D
	3,00
	516,88 €
	87,87 €
	31,01 €
	635,76 €
	1.907,28 €

	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
	11.066,16 €

	IMPORTE DE IVA (21%)
	2.323,89 €

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)
	13.390,05 €



El presupuesto base de licitación, entendido como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, se ha obtenido incrementando el presupuesto de ejecución material, en los siguientes conceptos:
- Un 17% sobre el presupuesto de Ejecución Material en concepto de Gastos Generales (disposición adicional primera del Decreto Ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica).
- Un 6% sobre el Presupuesto de Ejecución Material en concepto de Beneficio Industrial de Contratista (disposición adicional primera del Decreto Ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica).
- Un 21% sobre el presupuesto base de licitación sin IVA en concepto de IVA.
Con todo ello, asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (13.390,05 €).
De acuerdo con lo indicado en el artículo 101.1.a) LCSP 9/17, el valor estimado del contrato se ha determinado tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, ascendiendo este valor estimado a 11.066,16 € euros.
Igualmente, se ha desglosado el presupuesto base de licitación indicando los costes directos, indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Este desglose se ha realizado de acuerdo con las siguientes premisas:
Para el cálculo de los costes directos se han tenido en cuenta además de los costes laborales derivados de la aplicación de la normativa vigente, los costes que se derivan de la ejecución material de las actuaciones contempladas en el servicio, tales como:
- El coste del personal necesario para ejecutar el servicio.
- El coste de los equipos empleados para atender debidamente las necesidades del servicio.
- El coste de determinados suministros igualmente necesarios para la ejecución de los trabajos.
Por otro lado, se estiman como costes eventuales, los gastos previstos en dietas y vehículo para el desplazamiento, necesarios ambos, para la realización de los trabajos previstos cuando no se hayan incluido en otra categoría de costes.
No se han considerado costes indirectos en el cálculo del precio del servicio.
	Costes directos
	Costes indirectos
	Gastos salariales (incluidos en costes directos)
	Otros eventuales gastos
	PEM
	G.G. (17%)
	B.I. (6%)
	Presupuesto base licitación sin IVA
	IVA (21%)
	Presupuesto base licitación con IVA

	8.996,88 €
	0,00 €
	4.003,20 €
	0,00 €
	8.996,88 €
	1.529,47 €
	539,81 €
	11.066,16 €
	2.323,89 €
	13.390,05 €



4. ÁREA ORIGEN GASTO

5. PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración del contrato será de UN (1) año.

6. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de 1 año.

7. FORMA DE PAGO
Los trabajos se abonarán mediante un único pago según las prestaciones efectivamente realizadas y recibidas de conformidad por el responsable del contrato.
Previo a la ejecución del pago, según el art. 198 de la Ley 9/2017 LCSP, el contratista deberá entregar la factura del periodo de pago que corresponda, debiendo constar en la misma la identificación del órgano de contratación (órgano gestor), la unidad tramitadora (órgano de destino) y la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos, de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3”, así como la dirección postal.

8. FINANCIACIÓN



9. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El responsable del contrato será 

10. JUSTIFICACIÓN CONTRATO MENOR
Se justifica la necesidad de tramitar este contrato como menor atendiendo a razones de eficacia, que aconsejan la simplificación del procedimiento administrativo de contratación.
En cumplimiento del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, atendiendo al importe económico de los trabajos a realizar y a las especificaciones técnicas de la prestación, se considera que el procedimiento de adjudicación que mejor se adapta a este expediente es el de contrato menor de servicio.
Conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017, se justifica que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.

Extremadura, a fecha de la firma electrónica


